表1 废水监测结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样  位置 | 采样  日期 | 样品  编号 | pH（无量纲） | CODcr | SS | 氨氮 |
| 污水排放总口 | 1.16 | 1 | 7.44 | 355 | 97 | 66.2 |
| 2 | 7.47 | 265 | 93 | 54.3 |
| 3 | 7.39 | 296 | 95 | 56.8 |
| 4 | 7.28 | 365 | 96 | 59.8 |
| 5 | 7.58 | 393 | 95 | 60.1 |
| 6 | 7.61 | 285 | 99 | 54.2 |
| 平均值 | 7.46 | 327 | 96 | 58.6 |
| 1.17 | 7 | 7.37 | 324 | 94 | 57.7 |
| 8 | 7.49 | 345 | 92 | 59.9 |
| 9 | 7.53 | 298 | 97 | 57.0 |
| 10 | 7.67 | 405 | 95 | 56.3 |
| 11 | 7.44 | 385 | 93 | 52.8 |
| 12 | 7.53 | 365 | 91 | 54.9 |
| 平均值 | 7.51 | 354 | 94 | 56.4 |
| 平均值 | | | 7.49 | 341 | 95 | 57.5 |
| 评价 | | | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 评价标准 | | | 6-9 | 500 | 400 | - |

表2 噪声监测结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测编号 | 监测点位 | 1月16日 | | 1月17日 | |
| 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 东 | 51.7 | 43.1 | 52.9 | 44.3 |
| 2# | 南 | 52.0 | 46.5 | 51.4 | 47.2 |
| 3# | 西 | 44.6 | 46.3 | 52.0 | 46.5 |
| 4# | 北 | 48.6 | 43.5 | 48.4 | 43.9 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | | 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） | | | |