附件1

**施 工 报 价 单**

项目名称：郓城县智慧照明及亮化节能提升工程PPP项目 日 期：

施工单位： 联系人： 联系方式：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工项 | 规格 | 单位 | 单价 |
| 1 | 基础（基础笼钢筋使用M24） | 800\*800\*1000（含人工、机械、地笼） | 座 |  |
| 2 | C20混凝土 |  |
| 3 | 电缆敷设 | 混泥土路面开挖300\*700（含恢复) | 米 |  |
| 4 | 大理石路面开挖300\*700（含恢复) |  |
| 5 | 步道砖路面开挖300\*700（含恢复) |  |
| 6 | 绿化路面开挖300\*700（含恢复) |  |
| 7 | 沥青路面开挖300\*700（含恢复) |  |
| 8 | 预埋穿线管穿线（含穿线管） |  |
| 9 | 接线 |  |
| 10 | 立杆 | 立杆（含人工、机械） | 杆 |  |
| 11 | 穿上杆线 |  |
| 12 | 灯具安装（含人工、机械） | 套 |  |
| 13 | 配电箱基础 | 400\*600\*1000 | 台 |  |
| 14 | 变压器安装 | / | 台 |  |
| 15 | 变压器土建基础 | / | 台 |  |
| 16 | 检查井 | 600\*600\*1000 | 座 |  |
| 17 | 过路顶管 | SC80 | 米 |  |
| 18 | 接地极-热镀锌角钢 | 50\*50\*5 L=2500mm | 米 |  |
| 19 | 接地极-热镀锌扁钢 | 40\*40\*4 | 米 |  |
| 20 | 辅材 |  | 批 |  |
| 21 | 余土清运 | 土方弃置 | 立方米 |  |
| 22 | 灯头安装（旧灯拆除） | 单换灯头 | 套 |  |
| 23 | 旧灯杆拆除 | 正常拆除 | 套 |  |
| 24 | 旧灯杆拆除 | 破碎拆除（含旧基础拆除） | 套 |  |
| ps：本路段全长49.8公里及50000米，订间距40米一杆及1250杆 | | | | |
| 付款方式：无预付+验收款50%+收到第一笔回款45%+质保一年5% | | | | |
| 工期要求：必须在1月20日前完成施工并亮灯 | | | | |

备注：

1. 以上价格含税费
2. 付款方式：无预付款+验收款50%+收到第一笔回款45%+质保一年5%
3. 工期要求：必须在1月20日前完成施工并亮灯且质量达标。
4. 要求提供公司相关资质，包括营业执照、施工资质
5. 以上报价请加盖公章。

附件2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 75W路灯 | 整灯光效130lm/w-140lm/w；色温4200K，显指70。防护等级：IP65,灯具口径：60cm | 套 |  | 具体可参考附件3，灯具选型方案 |
| 2 | 125W路灯 | 整灯光效130lm/w-140lm/w；色温4200K，显指70。防护等级：IP65,灯具口径：60cm | 套 |  |
| 3 | 180W路灯 | 整灯光效130lm/w-140lm/w；色温4200K，显指70。防护等级：IP65,灯具口径：60cm | 套 |  |
| 4 | 灯杆 | 10m 双臂杆 | 套 |  | 具体可参考附件3，灯杆选型方案 |
| 5 | 灯杆 | 10m 单臂杆 | 套 |  |
| 6 | 灯杆 | 12m 单臂杆 | 套 |  |
| 7 | 集中控制器 | 三遥厂家配套 | 套 |  | 以设计为准，可先按常规报价 |
| 8 | 双灯控制器 | 三遥厂家配套 | 套 |  |
| 9 | 新建箱变 | 50KVA 10/0.4KV | 套 |  |  |
| 10 | 配电箱 | 户外箱，标准6回路，非标定制 | 套 |  |  |
| 11 | 主进线电缆 | YJV22-4\*25+1\*16 | 米 |  |  |
| 12 | 电力电缆 | YJV22-5\*16 | 米 |  |  |
| 13 | 灯具接头线 | RVV-3\*2.5 | 米 |  |  |
| 14 | 控制信号线 | RVSP-3\*2.5 | 米 |  |  |
| 15 | 熔断器 | RT14-4A | 米 |  |  |
| 付款方式：无预付+验收款50%+收到第一笔回款45%+质保伍年5% | | | | | |
| 交期要求：必须在1月10日前完成交货 | | | | | |

1、以上价格含税费含运费

2、付款方式：无预付款+验收款50%+收到第一笔回款45%+质保一年5%

3、交期要求：必须在1月10日前完成交货。

以上报价请加盖公章。

附件3

**灯杆灯具选型方案（G220国道）**

一、灯杆参数

1、杆高：12米

2、臂长：1.6米

3、壁厚：4mm

4、颜色：银灰四号（可以任意调整）

5、制作工艺：剪板—压圆—焊接加工—打磨—热镀锌—精打磨— 喷塑—成品

6、材质:Q235钢材

7、地上法兰盘：400mmX400mmX20mm

8、效果图



二、灯头（HF宏光）

1、功率：180W

2、色温：4200K±300K

3、显指：70

4、整灯光效：130lm-140lm

5、ip等级：65

6、安装口径：600mm

7、灯具长度:1050mm

8、灯具宽度:390mm

9、灯具厚度:240mm

10、灯具净重：7.5KG

7、灯具效果图

